Návod k obsluze
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ
Poznámka: Při používání zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, snížíte tak riziko úrazu a poškození majetku. Před prvním spuštěním zařízení doporučujeme, abyste si přečetli tento návod k obsluze.
1) Pracovní prostředí udržujte čisté a uklizené: Nepořádek na pracovišti může zapříčinit úraz.
2) Mimořádnou pozornost věnujte pracovním podmínkám v některých konkrétních oblastech: Elektrické stroje a vybavení nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte takové vybavení dešti. Zajistěte na pracovišti přiměřené osvětlení. Elektrické vybavení nepoužívejte v přítomnosti plynů a hořlavých kapalin.
3) Pracoviště udržujte mimo dosah dětí. Ujistěte se, že na pracoviště nemají přístup děti. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením, nářadím a prodlužovacími kabely.
4) Nepoužitý materiál odložte zpět tam, kam patří. Nářadí, které se nepoužívá, je třeba odkládat na suchém místě, aby nedocházelo ke korozi. Nářadí vždy zamykejte a udržujte ho mimo dosah dětí.
5) Nářadí přizpůsobte práci, kterou je třeba provést. Pokud práce vyžaduje použití velkých průmyslových nástrojů, nepokoušejte se o jejím provedení s malým nářadím nebo doplňky. Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro specifické použití. Zařízení bude fungovat nejefektivnější a nejbezpečnější tehdy, pokud jej budete používat tak často, jak je doporučeno. Zařízení neupravujte ani jej nepoužívejte pro žádné jiné účely (jako na ty, na které je určeno).
6) Používejte přiměřený pracovní oděv. Nenoste náhrdelníky ani oblečení s volnými částmi, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech stroje. Při práci se doporučuje vždy nosit ochranný oděv a boty. Dlouhé vlasy si překryjte ochrannou čepicí.
7) Používejte ochranu uší a očí. Při práci v prašném prostředí a v přítomnosti chemických par používejte vždy masku proti prachu nebo ochrannou masku s certifikátem ANSI.
8) Nenaklánějte se. Ujistěte se, že stojíte vždy nohama pevně na zemi a že vám nehrozí riziko ztráty rovnováhy. Nenatahujte se přes zařízení v provozu.
9) Nářadí věnujte náležitou péči. Pravidelně kontrolujte stav elektrických a flexibilních šňůr abyste se ujistili, že jsou vždy čisté, suché a že nejsou znečištěné mazadly a oleji.
10) Ujistěte se, že zařízení nelze zapnout neúmyslně: Zkontrolujte, zda je vypínač tlaku vzduchu v pozici OFF (vypnuto) vždy, když zařízení není v provozu nebo před zapojením flexibilní hadice.
11) Buďte mimořádně opatrný/á: Buďte opatrný/á při provozu zařízení a dodržujte vždy základní pravidla a zdravý rozum. Se zařízením ani žádnými nářadím nepracujte, pokud se cítíte příliš unavený.
12) Ujistěte se, že žádné z nářadí není potenciálně poškozené. Před použitím jakéhokoliv nářadí pečlivě zkontrolujte všechny části, které se zdají být poškozené. Toto je jediný způsob jak se ujistit, že zařízení bude řádně fungovat, včetně všech požadovaných funkcí. Zkontrolujte polohu a upevnění všech pohyblivých částí. Zařízení nemusí řádně fungovat, pokud jsou jednotlivé prvky poškozené nebo vykazují jiné nedostatky. Všechny poškozené části musí opravit nebo nahradit kvalifikovaný technik. Zařízení nespouštějte, pokud některý z jeho řídicích systémů nebo vypínačů pořádně nefunguje.
13) Náhradní části a doplňky: Při údržbě a kontrole zařízení používejte pouze originální náhradní části. Záruka se stává neplatnou, pokud byly použity neoriginální náhradní díly. Používejte pouze ty doplňky, které byly speciálně navrženy pro použití se zařízením.
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14) Nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Pokud užíváte léky na předpis, pozorně si přečtěte příbalový leták a ujistěte se, že léky nemají žádné nežádoucí vlivy na vaši způsobilost posuzovat situace a správně reagovat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zařízení nepoužívejte.

15) Kontrola a údržba. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby zařízení pravidelně kontrolovali a udržovali kvalifikovaní technici.

16) Upozornění pro lidi s kardiostimulátorem. Lidé s kardiostimulátorem musí být před použitím zařízení poradit s lékařem. elektromagnetické pole, které se nachází v blízkosti by mohlo kardiostimulátor poškodit nebo ovlivnit jeho činnost. Lidé s kardiostimulátorem musí také dodržovat následující doporučení: Buďte mimořádně opatrní v blízkosti cívek, elektrických šňůr zapalovacích svíček nebo časových převodů v pracujícím motoru. Před jakoukoliv úpravou časových převodů je třeba motor vypnout.
Poznámka: Výkon zařízení se může lišit v závislosti na výkyvech tlaku vzduchu a od kapacity kompresoru.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM

Poznámka: Zařízení mohou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří absolvovali odpovídající a kteří si přečetli a porozuměli bezpečnostním upozorněním a informacím o použití uvedeným v tomto návodu.

1) Noste ochranný oděv s certifikátem ANSI.

2) V blízkosti nekuřte.

3) Zařízení používejte v dobře větraných prostorách.

4) V případě úniku kapaliny ze zařízení nebo z hadic zařízení okamžitě vypněte a únik odstraňte.

5) Na zařízení nenanášejte žádné čistící prostředky.

6) V blízkosti musí výt vždy umístěna prázdná nádoba pro případ úniku kapaliny.

7) V blízkosti uchovávejte hasicí přístroj ABC pro případ požáru.

8) Ujistěte se, že rozpouštědla a oleje nepřijdou do kontaktu s očima a kůží.

Poznámka: Upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Obsluhující pracovník musí brát v úvahu, že řádná péče a zdravý rozum dělají produkt bezpečnějším a je jeho odpovědností dodržovat jejich zásady.
VYBALOVÁNÍ
Při rozbalování přístroje se ujistěte, že balení obsahuje všechny části uvedené níže. V případě, že některé z částí chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte místního dodavatele.
Obsah balení:

Zařízení GD-505
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Poznámka: Před zapnutím zařízení GD-505 zkontrolujte, zda některé ze spojek nebo připojení nejsou uvolněny.
VLASTNOSTI

Výměník převodového oleje pro automatické převodovky GD-505 je určen pro výměnu chladicího oleje převodovky, měniče točivého momentu a chladiče v co nejkratším čase s mírou výměny oleje více než 90%. Přístroj je vybaven LCD displejem, který dělá jeho obsluhu jednodušší a pohodlnější.

1) Automatický přepínač směru proudění.

2) Automatická výměna použitého a nového převodového oleje.

3) Vysoká přesnost vyprazdňování a doplnění oleje, proces řízený počítačem.

4) Tlak oleje a vnitřní tlak zařízení se zobrazují přímo na LCD displeji.

5) Škála konektorů, které jsou vhodné pro většinu evropských, amerických, asijských a jiných modelů aut.

6) Schopnost řešení různých problémů, způsobených neúplnou výměnou převodového oleje.

7) Prodlouží životnost převodovky a zlepší její pracovní prostředí.

8) Rychlá obsluha a vysoká míra výměny oleje.
PARAMETRY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A VYBAVENÍ
Pracovní prostředí:

1) Teplota prostředí: -20℃- +60℃
2) Relativní vlhkost: ＜85%

Parametry vybavení:

1) Napětí：AC110～220V  50Hz 1PH

2) Výkon motoru：140W

3) Rozsah manometru：0～16Bar（0～220Psi）
4) Pracovní tlak：≤6Bar（0～87Psi）
5) Délka výstupního potrubí：2,5m

6) Délka vstupního potrubí：2,5m

7) Délka odpadového potrubí：1,5m

8) Přesnost filtračního prvku：5μm

9) Objem nádrže na olej：25L

10) Přesnost gravitačního snímače：±0,1L

11) Maximální rychlost výměny oleje：3,0L/Min

12) Rozměry zařízení：510mm×540mm×1075mm

13) Rozměry obalu：685mm×435mm×1180mm

LEGENDA SOUVISEJÍCÍ S ŘÍDÍCÍMI NÁSTROJI A INDIKÁTORY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

[image: image3]
① Nový olej: pozorování vlastností nového oleje

③ Zrušit: vrátit se zpět nebo zrušit úkon

⑤ Dole: další řádek nebo snížit hodnotu

⑦ Výstupní manometr: výstupní tlak oleje v zařízení
Obr. 2.




②Použitý olej: pozorování vlastností použitého oleje
④Nahoru: předcházející řádek nebo zvýšit hodnotu


⑥Enter: tlačítko na potvrzení a uložení
⑧Manometer vstupu oleje: tlak oleje, který se vrací do zařízení


[image: image4]
Obr. 3.

 ① Okno hladiny použitého oleje: pozorování objemu zbytku použitého oleje v nádrži 

 ② Váha hmotnosti oleje: referenční hodnoty na přidávání nového oleje a vypouštění použitého oleje
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③ Okno hladiny nového oleje: pozorování objemu zbytku nového oleje v nádrži

	Vstup a výstup oleje,
	

	připojit k převodovce
	Obr. 4.

	vozidla
	Obr. 4.


1. Příprava


Ventil proti kapání a proti únikům

Obr. 5.

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční ventil na vypouštění oleje
Poznámka: Nikdy nestartujte motor auta v garáži ani v jiné uzavřené místnosti, která nemá řádný systém pro odsávání výfukových plynů. Běžící motor vypouští oxid uhelnatý, který může v uzavřené místnosti způsobit smrt. První příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou podobné chřipce (bolest hlavy, závratě, nevolnost).

Pokud by se u vás objevily některé z těchto příznaků, okamžitě opusťte místnost a nadýchejte se čerstvého vzduchu.
1.1 Před prvním použitím prosím otevřete zadní dvířka zařízení a odšroubujte ochranný šroub na elektronické váze.
1.2 1Ujistěte se, že nádrže na použitý a nový olej jsou prázdné, připojte zařízení ke zdroji energie a zapněte vypínač. Zkontrolujte, zda je hladina oleje v nádrži zobrazena na displeji rovná 0. Pokud je hodnota 0, pokračujte v normálním provozu zařízení, v opačném případě proveďte kalibraci elektronické stupnice nádrží na nový

a použitý olej v souladu s pokyny pro výkon kalibrace elektronické stupnice na straně 5 tohoto návodu k obsluze.

1.3 Zatáhněte ruční brzdu, řadící páku posuňte do polohy „P“ a vypněte motor.
1.4 Vozidlo umístěte na zvedací rám vozidla nebo na podobné bezpečné zařízení v dobře větrané místnosti.
1.5 Najděte na vozidle odnímatelnou část olejového potrubí, která spojuje automatickou převodovku a chladič a vyberte ze sady konektory, které odpovídají konektorům na odpojeném potrubí.
1.6 [image: image9.png]


Připojte obě olejové potrubí označené nápisem „TO TRANSMISSION“ na zařízení GD-505 k oběma koncům odpojeného olejového potrubí automatické převodovky (není potřebné brát ohled na směr toku, systém automaticky rozpozná vstup a výstup), podle obr. 6.
Obr. 6.

1.7 Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje na horní straně zařízení a naplňte nádrž na nový olej novým převodovým olejem přes plnicí otvor.

Poznámka: před výměnou převodového oleje ve vozidle zkontrolujte příslušné pokyny a ujistěte se, že používáte správný typ převodového oleje, abyste předešli naplnění převodovky nesprávným olejem a jejímu následnému poškození. Maximální kapacita nádrže na olej v zařízení je 25L; ujistěte se, že objem nového oleje je o 3,5L větší než objem použitého oleje z převodovky.
2. Použití čistící kapaliny
Převodovka se čistí prostřednictvím společného působení filtračního systému zařízení a jejího vlastního vnitřního filtračního systému. Toto zařízení nemá individuální funkci k použití čisticí kapaliny. Pokud chce uživatel převodovku vyčistit pomocí čisticí kapaliny, může si vybrat ze dvou možností:

2.1 Zkontrolujte příslušné údaje a ujistěte se, že používáte čistící kapalinu vhodnou pro čištění dané převodovky, najděte plnicí otvor na nový olej v převodovce vozidla a vhodnou čistící tekutinu nalijte do plnícího otvoru.

2.2 Pokud převodovka nemá plnicí otvor na nový olej, otevřete zadní dvířka zařízení a vyberte hadičku na nasávání tekutiny z nádrže na nový olej a vložte ji do láhve s čisticí kapalinou, pak použijte na zařízení funkci "přidat nový olej (add new oil)" na přidání čisticí kapaliny.

Poznámka: čistící kapaliny na trhu mohou být koncentrované nebo nezahuštěné. Při použití koncentrované čisticí kapaliny se doporučuje ji ředit s novým olejem, díky tomu ji snadněji přidáte do převodovky.

3. Čistící cyklus
3.1 Uiistěte se, že olejové potrubí zařízení a převodového systému jsou pevně spojené a bez úniků.
3.2 Zapněte hlavní vypínač zařízení, spouštěcí rozhraní vypadá následovně:
Pipe Connect                 (Připojení potrubí)
 Direct Auto                                 (Přímo automaticky)
 Pipe Connect                             (Připojení potrubí) 

      Randomly                         (Náhodně) 

OK To Enter                               (Potvrdit OK) 

3.3 Stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do nabídky funkcí

3.4 Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci "cycle cleaning" (čistící cyklus
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NABÍDKA FUNKCÍ 

1. Čisticí cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Přidat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavení systému 

3.5 Stlačením tlačítka Enter vyberete čisticí cyklus
[image: image11.jpg]


Čisticí cyklus  

Čisticí cyklus  

Uplynulý čas: 00h00m10s  

Pokyn:               OK zastavit, ESC ukončit 

3.6 Nastartováním motoru auta spustíte čistící cyklus systému převodovky

(V zájmu úspory času zůstaňte v každém převodovém stupni přibližně minutu. Ve vysokorychlostním převodovém stupni vyžeňte motor na rychlost 60 km / h, aby se zajistila kvalita a rychlost čištění)

3.7 Po více než 10 minutách vypněte motor vozidla, stiskněte tlačítko enter na zastavení čisticího cyklu a na dokončení čistícího cyklu převodového systému vozidla.
4 Ekvivalentní výměna
4.1 Ujistěte se, že olejové potrubí zařízení a převodového systému jsou pevně spojeny a bez úniků.

4.2 Zapnutím vypínače zařízení vstoupíte do nabídky funkcí
[image: image12.png]


4.3 Stisknutím tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci "Equivalent Exchange" (ekvivalentní výměna)
4.4 [image: image13.png]


Stisknutím tlačítka Enter vyberete ekvivalentní výměnu

NABÍDKA FUNKCÍ  

1. Čisticí cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Přidat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavení systému 

Ekvivalentní výměna  

1. Hodnota: 06,0L   

2. Start  

Pokyn:  

OK Mod Hodnota 

4.5 Stisknutím tlačítka Enter můžete spravovat nastavení ekvivalentní výměny
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Ekvivalentní výměna  

Hodnota: 08,0L   

Pokyn:  

Stisknout ↑↓ na výměnu OK uložit, ESC ukončit 

4.6 Tlačítky Up (Nahoru) nebo Down (Dolů) nastavte vyměňovaný objem v převodovce

4.7 Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte nastavení vyměňovaného objemu v převodovce
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4.8 [image: image16.jpg]


Stisknutím tlačítek Up (Hore) nebo Down (Dole) vyberete start

Ekvivalentní výměna  

1. Hodnota: 06,0L   

2. Start  

Pokyn:  

OK Mod Hodnota 

Ekvivalentní výměna  

1. Hodnota: 06,0L   

2. Start  

Pokyn:  

OK start 

4.9 Stisknutím tlačítka Enter začnete vyměňovat převodový olej, v případě potřeby stiskněte tlačítko enter k zastavení výměny oleje. Opětovným stisknutím tlačítka enter pokračujte ve výměně. Stisknutím tlačítka Esc zastavíte výměnu a proces ukončíte.
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Ekvivalentní   výměna Hodnota:   00,0L Dokončené:    0,00% Čekejte, prbíhá výměna... 

Pokyn:  

Stisknutím OK pozastavíte proces 

Pokud je zásoba oleje v nádrži na nový olej nedostatečná, nebo menší než nastavené množství, olej nelze vyměnit. Postupujte následovně: změňte nastavení množství vyměňovaného oleje nebo doplňte olej v nádrži na nový olej a proveďte výměnu oleje
[image: image19.jpg]


Ekvivalentní výměna  

1. Hodnota: 06,0L   

2. Start  

Pokyn:  

Přidat nový olej! 

Poznámka:

Přestože zařízení dokáže zajistit přesnost množství vyměňovaného oleje je pravděpodobné, že olej před výměnou nedosahoval požadovanou hladinu. Zkontrolujte proto hladinu oleje po dokončení výměny. V případě, že převodový olej nedosahuje požadovanou hladinu, vyberte možnost "add new oil (přidat nový olej)" nebo "recycle old oil (recyklovat starý olej)", čímž upravíte hladinu oleje na přiměřenou hodnotu.

Protože auto je během tohoto procesu zvednuté, pravděpodobně svítí kontrolka ABS.

Pro zajištění kvality výměny oleje je třeba, aby objem nového oleje v zařízení převyšoval objem oleje v převodovce o 2-3L.
5  Přidání nového oleje (zvláštní funkce doplnění, když v převodovce není dost oleje)

5.1 Ujistěte se, že olejové potrubí zařízení a převodového systému vozidla jsou pevně spojeny a bez úniků.
5.2  Zapnutím vypínače zařízení vstoupíte do nabídky funkcí

5.3 Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci "Add new oil" (přidat nový olej)

NABÍDKA FUNKCÍ  

1. Čistící cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Přidat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavení systému 

5.4 Stisknutím Enter vyberete "Add new oil (přidat nový olej)"

VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

1. Hodnota: 00,5L   

2. Start  

3. Kontrola směsi  

Pokyn:   

OK Mod hodnota 

5.5 Stistknutím tlačítka Enter spustíte nastavení hodnoty přidávaného oleje


VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

Hodnota: 00,5L   

Pokyn:   

Stisknout ↑↓na změnu

OK uložit, ESC ukončit 

 

5.6 Tlačítky Up (Hore) nebo Down (Dolů) nastavíte hodnotu přidávaného oleje
VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

Hodnota: 01,0L   

Pokyn:                     Stisknout ↑↓na změnu OK uložit, ESC ukončit 

5.7 Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte uložení hodnoty přidávaného oleje
5.8 Tlačítky Up (Hore) nebo Down (Dolů) vyberete start


VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

1. Hodnota: 01,0L   

2. Start  

3. Kontrola směsi  

Pokyn:   

OK Mod hodnota 

VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

1. Hodnota: 01,0L   

2. Start  

3. Kontrola smesi  

Pokyn:   

OK start 

5.9 Stlačením tlačítka Enter začnete přidávat nový olej. Stisknutím tlačítka Enter během procesu doplňování pozastavíte a stisknutím tlačítka ESC proces ukončíte.
VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

Hodnota:           00,4 Dokončené:             40% Čekejte, probíhá  přidávání... 

Pokyn:  

OK zastavit, ESC ukončit 
5.10 Když nový olej ve vozidle dosáhne nastavenou hodnotu, doplňování skončí automaticky a zobrazí se následující rozhraní:

VSTŘÍKNOUT NOVÝ  

Hodnota: 01,0L Dokončené: 100% Dokončené!. 

5.11 Stisknutím tlačítka Enter nebo Esc se vrátíte zpět do nabídky funkcí
Pokyn:  

OK, stiskněte ESC 

6 Recyklace starého oleje (zvláštní funkce vypuštění převodového oleje při úpravě hladiny oleje v převodovce)
6.1 Ujistěte se, že olejové potrubí zařízení a převodového systému vozidla jsou pevně spojeny a bez úniků.

6.2 Zapnutím vypínače zařízení vstoupíte do nabídky funkcí
6.3 Stisknutím Up (nahoru) a Down (dolů) na panelu vyberte funkci „Recycling old oil“
(recyklace starého oleje)



NABÍDKA FUNKCÍ  

1. Čistiaci cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Pridat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavení systému 

6.4 Stisknutím tlačítka enter vyberete funkci „recycling old oil“ (Recyklovar starý olej)
RECYKLOVAT STARÝ  

1. Hodnota: 02,5L   

2. Start  

Pokyn:   

OK Mod hodnota 

6.5 Stisknutím tlačítka Enter zadáte hodnotu nastavení recyklace starého oleje
RECYKLOVAT STARÝ  

Hodnota: 02,5L   

Pokyn:                     Stisknout ↑↓na změnu OK uložit, ESC ukončit 

6.6 Tlačítky Up (Nahoru) nebo Down (Dolů) nastavíte hodnotu recyklace starého oleje
RECYKLOVAT STARÝ  

Hodnota: 03,5L   

Pokyn:                     Stisknout ↑↓na změnu OK uložit, ESC ukončit 

6.7 Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte uložení hodnoty recyklace starého oleje
6.8 Tlačítky Up (Nahoru) nebo Down (Dolů) vyberete Start

RECYKLOVAT STARÝ  

1. Hodnota: 03,5L   

2. Start  

Pokyn:   

OK Mod hodnota 

RECYKLOVAT STARÝ  

3. Hodnota: 03,5L   

4. Start  

6.9 Stisknutím tlačítka Enter začnete recyklovat starý olej.

 

Pokyn:   

OK start 

RECYKLOVAT STARÝ  

Hodnota:        00,0L Dokončené:            00% Čekejte, probíhá recyklace... 

Pokyn:  

OK zastavit, ESC ukončit 

6.10 Jakmile starý olej ve vozidle dosáhne nastavenou hodnotu, doplňování skončí automaticky a zobrazí se následující rozhraní:
RECYKLOVAT STARÝ  

Hodnota: 03,5L Dokončené: 100% Dokončené! 

Pokyn:  

OK zastavit, ESC ukončit 

6.11 Stisknutím Enter nebo Esc se vrátíte zpět do nabídky funkcí
7 Vyprázdnění olejové nádrže zařízení
Přesnost gravitačního čidla se působením dlouhodobého tlaku prudce snižuje. Proto se doporučuje nádrže na nový a starý olej po skončení práce každý den vyprázdnit.

7.1.1 Vyprázdněte nádrž zařízení na nový olej
7.1.2 Ujistěte se, že vstupní a výstupní potrubí není napojeno na vozidlo, zapněte zařízení a otevřete nabídku funkcí.

 7.1.3 Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci 
"Empty box" (Vyprázdnit nádrž)                                                                          NABÍDKA FUNKCÍ  

1. Čisticí cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Přidat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavenía systému 

7.1.4 Stisknutím tlačítka Enter se dostanete do rozhraní vyprázdnění nádrže
VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  

7. Nádrž na starý olej    

8. Nádrž na nový olej 

Pokyn:   

OK start 

7.1.5 Tlačítky Up (Nahoru) nebo Down (Dolů) vyberete „New box“ (nádrž na nový olej)
7.1.6 Stisknutím tlačítka Enter se dostanete do rozhraní Upozornění na vyprázdnění nádrže
 

7.1.7 Zapněte trysku proti-úniku oleje na konci odpadového potrubí

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  

Pozor!                                                         Před vyprázdněním odpojte potrubí od motoru vozidla 

Pokyn:   

OK start 

Tryska zapnutá

Tryska vypnutá

7.1.8 Odpadové potrubí vložte do externí nádrže na nový olej nebo do prázdné nádrže
7.1.9 Otevřete ruční ventil na odpadové potrubí Jestliže je ruční ventil v poloze paralelně k potrubí znamená to, že je otevřený. Pokud je v poloze kolmo na potrubí, je uzavřený.
Ruční ventil na vypouštění oleje
7.1.10  Stisknutím tlačítka Enter začnete vyprazdňovat nádrž na nový olej. Opětovným stisknutím tlačítka Enter proces pozastavíte a stisknutím tlačítka Esc ho ukončíte a vrátíte se do původní nabídky.
VYPRÁZDNIT NÁDRŽ   

Dokončené:                   35% Čekejte, probíhá vyprázdnění... 

Pokyn:  

OK zastavit, ESC ukončit 

7.1.11 Po vyprázdnění nádrže na nový olej se na rozhraní zobrazí informace o vyprázdnění
VYPRÁZDNIT NÁDRŽ   

Dokončené: 100% Dokončené! 

Pokyn:  

OK vrátit se 

7.1.12 Stisknutím tlačítka Enter se vrátíte zpět
7.2 Vyprázdnění nádrže na starý olej

7.2.1 Ujistěte se, že vstupní a výstupní potrubí není napojeno na vozidlo, zapněte zařízení a otevřete nabídku funkcí.

7.2.2 Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci "Empty box" (Vyprázdnit nádrž)

NABÍDKA FUNKCÍ  

1. Čistící cyklus  

2. Ekvivalentní výměna  

3. Přidat nový olej  

4. Recyklovat starý olej  

5. Vyprázdnit nádrž  

6. Nastavení systému 

7.2.2 Stisknutím tlačítka Enter se dostanete do rozhraní vyprázdnění nádrže

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  

1. Nádrž na starý olej    

2. Nádrž na nový olej 

Pokyn:   

OK start 

7.2.3 Tlačítky Up (Nahoru) nebo Down (Dole) vyberete „Old box“ (nádrž na starý olej)

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  

1. Nádrž na starý olej    

2. Nádrž na nový olej 

Pokyn:   

OK start 

7.2.4 Stisknutím tlačítka Enter se dostanete do rozhraní Upozornění na vyprázdnění nádrže

 

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  

Pozor!                                                         Před vyprázdněním odpojte potrubí od motoru vozidla 

Pokyn:   

OK start 

7.2.5 Zapněte trysku proti-úniku oleje na konci odpadového potrubí
Tryska zapnutá

Tryska vypnutá

7.2.6 Odpadové potrubí vložte do externí nádrže na odpadový olej nebo do prázdné nádrže

7.2.7  Otevřete ruční ventil na odpadním potrubí Pokud je ruční ventil v poloze paralelně k potrubí znamená to, že je otevřený. Pokud je v poloze kolmo na potrubí, je uzavřen.

Ruční ventil na vypouštění oleje
7.2.8 Stisknutím tlačítka Enter začnete vyprázdňovat nádrž na starý olej.

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ   

Dokončené:                   35% Čekejte, probíhá vyprázdnění... 

Pokyn:  

OK zastavit, ESC ukončit 

7. 2.10 Po vyprázdnění nádrže na starý olej se na rozhraní zobrazí informace o vyprázdnění

 

VYPRÁZDNIT NÁDRŽ   

Dokončené: 100% Dokončené! 

Pokyn:  

OK vrátit se 

7. 2. 11  Stisknutím tlačítka Enter se vrátíte zpět
8. Nastavení systému
Před prvním použitím zařízení se ujistěte, že gravitační snímače pro nový a starý olej jsou kalibrovány. Ujistěte se, že nádrže na nový a starý olej jsou před kalibrací prázdné.

8.1 Kalibrace gravitačního čidla pro nový olej

8.1.1 Zapněte vypínač na zařízení a otevřete nabídku funkcí

8.1.2 Pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci "System set" (Nastavení systému)
8.1.3 Stisknutím tlačítka Enter otevřete Nastavení systému

NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. Vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. Vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.1.2 Stisknutím tlačítka Enter otevřete rozhraní Kalibrace vyvážení nového oleje
Kalibrace vyvážení nového oleje Krok                                     1 Nastavit referenční hmotnost  

00,00KG  

Pokyn:

Stisknout ↑↓na změnu hodnoty

OK dále 

8.1.3 Stisknutím tlačítek Enter a Esc přejdete kurzorem doprava a doleva, stisknutím tlačítek Up nebo Down nastavíte hmotnost použitého standardního referenčního materiálu (doporučuje se použít standardní hmotnost 5kg jako známou standardní referenční hmotnost).
Kalibrace vyvážení nového oleje Krok                                     1 Nastavit referenční hmotnost  

05,00KG  

Pokyn:

Stisknout ↑↓na změnu hodnoty

OK dále
8.1.4 Stisknutím tlačítka Enter přejděte kurzorem na poslední část, dalším stisknutím tlačítka Enter volbu potvrdíte a uložíte nastavenou hodnotu hmotnosti standardního referenčního materiálu a otevřete další rozhraní

Kalibrace vyvážení nového oleje
Krok                                                   2
Umístěte referenční materiál na nádrž na nový olej  

Celková hmotnost: 0065  

Pokyn:                     Po ustálení hodnoty OK dále 

8.1.5 Položte standardní referenční materiál (standardní hmotnost 5kg) na nádrž na nový olej
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8.1.6 Hmotnost se zobrazí na displeji



Kalibrace vyvážení nového oleje
Krok                                                   2 
Umístěte referenční materiál na nádrž na nový olej  

Celková hmotnost: 5065  

Pokyn:                     Po ustálení hodnoty OK dále 

8.1.7 Stisknutím tlačítka Enter přejdete po ustálení hodnoty hmotnosti na další krok

 

Kalibrace vyvážení nového oleje
Krok 3

Odstraňte referenční materiál Celková hmotnost: 0065 Pokyn:

Po ustálení hodnoty OK dále 

8.1.8 Odstraňte referenční materiál a po ustálení hodnoty hmotnosti stiskněte Enter pro uložení kalibrační hodnoty a na dokončení kalibrace, nebo stiskněte tlačítko Cancel, čím zrušíte uložení a vrátíte se zpět.

Kalibrace vyvážení nového oleje Krok 2

Umístěte referenční materiál na nádrž na nový olej  

Celková hmotnost: 0065  

Pokyn:                     Po ustálení hodnoty OK dále 

8.1.9 Po ukončení kalibrace se doporučuje vrátit se do hlavního rozhraní a odvážit referenční materiál se standardní hmotností, abyste si ověřili, zda se zobrazená hmotnost shoduje se standardní hmotností a posoudili, zda byla kalibrace úspěšná.

8.2. Gravitační snímač použitého oleje kalibrujete následovně:

8.2.1 Zapněte vypínač na zařízení a otevřete nabídku funkcí

8.2.2 Stisknutím tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) na obslužném panelu vyberte funkci „System set“ (Nastavení systému)

8.2.3 Stisknutím tlačítka Enter otevřete Nastavení systému

NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.2.4 Tlačítky Up (nahoru) nebo Down (dolů) vyberete funkci „Old balance CB“ (Kalibrace vyvážení starého oleje)

NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.2.5 Další kroky jsou stejné jako v bodech 8.1.4-8.1.10

8.3. Nastavení kontrastu displeje
8.3.1 V rozhraní Nastavení systému vyberte funkci „Změna kontrastu“ stisknutím tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů)

NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.3.2 Stisknutím tlačítka Enter otevřete rozhraní změny kontrastu
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8.3.3 Tlačítky Up (nahoru) nebo Down (dolů) nastavíte hodnotu kontrastu

 



Změna kontrastu Kontrast: 050

Pokyn:

Nastavit stisknutím ↑↓
Změna kontrastu Kontrast: 060

Pokyn:

Nastavit stisknutím↑↓
8.3.4 Stisknutím tlačítka Enter potvrdíte a uložíte upravenou hodnotu

8.4. Nastavení jazyka

8.4.1 V rozhraní Nastavení systému vyberte funkci „Language select“ (Vybrat jazyk) tlačítky Up (nahoru) a Down (dolů)

NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.4.2 Stisknutím tlačítka Enter otevřete rozhraní pro Výběr jazyka

Vybrat jazyk  

1. Jednoduchá čínština  

2. Angličtina  

8.4.3 Tlačítky Up (nahoru) a Down (dolů) vyberte jazyk systému a výběr potvrďte a uložte stlačením tlačítka Enter.

8.5. Vyhledání informací o zařízení

8.5.1 V rozhraní Nastavení systému vyberte funkci „About Equipment“ (Údaje o zařízení) tlačítky Up

(nahoru) a Down (dolů)


NASTAVENÍ SYSTÉMU  

1. Kalibr. vyvážení nového oleje  

2. Kalibr. vyvážení starého oleje  

3. Změna kontrastu  

4. Vybrat jazyk  

5. Údaje o zařízení  

8.5.2 Stisknutím tlačítka Enter otevřete rozhraní Údajů o zařízení, kde si můžete vyhledat potřebné informace o zařízení
Údaje o zařízení  

1. Hardvér: VER1.0   

2. Softvér: VER1.0 

3.  Datum:  2016R-10M-01D  

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1. Zapnutí zařízení bez displeje

1.1 Příčina: spálená pojistka Řešení: vyměňte pojistku

1.2 Příčina: selhání vypínače Řešení: opravte nebo vyměňte vypínač

1.3 Příčina: poškození obvodu

Řešení: opravte nebo vyměňte obvod

1.4 Příčina: poškození desky počítače

Řešení: opravte nebo vyměňte desku počítače

2. Selhání ekvivalentní výměny oleje

2.1 Příčina: elektronická váha nebyla úspěšně nastavena

Řešení: Překalibrujte elektronickou váhu podle pokynů v tomto návodu k obsluze

2.2 Příčina: Poškozená součástka (solenoidový ventil nebo olejové čerpadlo)

Řešení: zkontrolujte a najděte poškozenou součástku a následně ji opravte nebo vyměňte

2.3 Příčina: Nesprávná obsluha

Řešení: Ze zařízením zacházejte podle pokynů

2.4 Příčina: olejové čerpadlo nenasává nový olej

Řešení: zkontrolujte, zda bylo olejové potrubí správně vloženy po nejnižší možný bod, upravte polohu olejového potrubí, ujistěte se, že čerpadlo je vložené v nejnižším bodě. Pokud je jisté, že čerpadlo dosáhne až na dno, je možné, že se do něj dostal vzduch. Problém se dá řešit následovně:

2.4.1 Vypněte motor vozidla

2.4.2 Otevřete ruční ventil a zapněte trysku na konci odpadního potrubí, pak ji vložte do plnicího otvoru

2.4.3 Spusťte funkci "Vyprázdnit nádrž" a po 3 sekundách ji zastavte. Krok opakujte, dokud se vzduchu v čerpadle zcela nezbavíte.

2.4.4 Nejdříve zkontrolujte, zda je olejové potrubí správně zapojeny. Je také možné, že tlak klesl na hodnotu nižší než 0,5 kg kvůli stárnutí automatické převodovky (zařízení v tomto případě funguje normálně a netřeba nic měnit)

3. Selhání vyprázdnění nádrže na nový olej Řešení:

a) Čerpadlo neprečerpává olej, protože nedosáhne až zcela na dno nádrže. V tomto případě umístěte čerpadlo na dno nádrže.

b) Olejové čerpadlo nefunguje, vyměňte ho za nové

4. Nelze vyprázdnit použitý olej
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Řešení:

a) Může být poškozen reverzní ventil olejového čerpadla, vyměňte jej za nový

b) Čerpadlo neprečerpává olej, protože nedosáhne až zcela na dno nádrže. V tomto případě umístěte čerpadlo na dno nádrže.

c) Olejové čerpadlo nefunguje, vyměňte ho za nové

1. Nelze přidat nový olej, nebo recyklovat starý olej Řešení:

a) Čerpadlo neprečerpává olej, protože nedosáhne až zcela na dno nádrže. V tomto případě umístěte čerpadlo na dno nádrže.

b) Olejové čerpadlo nefunguje, vyměňte ho za nové

2. Během čistícího cyklu bylo přidáno příliš velké množství nového a starého oleje Řešení:

a) Zkontrolujte, zda je poškozen jednosměrný ventil, a v případě poškození je vyměňte

b) Zkontrolujte, zda není poškozen solenoidový ventil, který řídí výměnu použitého oleje, a v případě poškození je vyměňte
Důležité upozornění

Před prvním použitím zařízení odstraňte čtyři ochranné šrouby na spodní straně zařízení!
20 / 20

�








1





8





2





7





3





4





5





6





1





3





2





�








�








FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,EqtExchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





Cycle Clean


Cycle Cleaning… Elapsd:00h00m10s





Prompt： OKstop，ESC Exit





FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,EqtExchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





EQT EXCHGE


1,Value 06.0L 2,Start








Prompt： OKMod Value





EQT EXCHGE


Value：08.0升








Prompt： Press↑↓change OKstoreESCExit





EQT EXCHGE


1,Value 08.0L 2,Start





Prompt：


OKMod Value





EQT EXCHGE


1,Value 08.0L 2,Start





Prompt：


OKto Start





 


 


 


 


 


 


 


 


 





EQT EXCHGE


Value： 00.0L Finished：0.00% Exchanging, wait





Prompt：


Press the OK key to stop





 


 


 


 


 


 


 





EQT EXCHGE





1,Value 08.0L





2,Start





Prompt：


Add New Oil！





 


 


 


 


 


 


 





FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,EqtExchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





 


 


 


 


 


 


 


 





INJECT NEW


1,Value 00.5L 2,Start 3,Lotion Control





Prompt： OKMod Value





INJECT NEW


Value00.5L








Prompt： Press↑↓change OKstore ESC Exit





 


 


 


 


 


 


 


 


 





INJECT NEW


Value01.0L








Prompt： Press↑↓change OKstore ESC Exit





INJECT NEW


1,Value 01.0L 2,Start 3,Lotion Control





Prompt： OKMod Value





 





INJECT NEW


1,Value 01.0L 2,Start 3,Lotion Control





Prompt： OKto Start





 


 


 


 


 


 


 


 


 





INJECT NEW


Value： 00.4


升Finished：40


%


Adding，Wait…


Prompt：


OKstop，ESC Exit








 


 


 


 


 


 


 


 





INJECT NEW





Value： 01.0L Finished：100


% Finished！





Prompt：


OK，press the ESC





FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,Eqt Exchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





REC OLD


1,Value 02.5L 2,Start








Prompt： OKMod Value





REC OLD


Value:02.5L





Prompt： Press↑↓change OKstore ESC Exit





 





REC OLD


Value:03.5L





Prompt： Press↑↓change OKstore ESC Exit





REC OLD


1,Value 03.5L 2,Start








Prompt： OKMod Value





 





REC OLD


1,Value 03.5L 2,Start








Prompt： OKto Start





REC OLD


Value： 00.0L Finished：00% Reclaiming,Wait…





Prompt： OKstop ESC Exit





REC OLD


Value： 03.5L Finished：100


% Finished！





Prompt： OKstop	ESC Exit





FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,EqtExchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





EMPTY BOX


1,Old Box 2,New Box








Prompt： OK to Start





EMPTY BOX


1,Old Box 2,New Box








Prompt： OK to Start





VYPRÁZDNIT NÁDRŽ  


Nádrž na starý olej    


Nádrž na nový olej 


 


 


Pokyn:   


OK start 





EMPTY BOX


Warning


！ Before


Empting Disconnect the pipe to Motor Prompt：


OK to Start





EMPTY BOX


Finished：35%


Emptying New Box Wait…





Prompt： OKstop ESC Exit





EMPTY BOX





Finished：100





% Finished





Prompt：


OK to return





FUNCTION MENU


1,Cycle Clean 2,EqtExchge 3,Add New Oil 4,Rec Old Oil 5,Empty Box 6,System Set





EMPTY BOX


1,Old Box 2,New Box








Prompt： OK to Start





EMPTY BOX


1,Old Box 2,New Box








Prompt： OK to Start





EMPTY BOX


Warning


！ Before


Empting Disconnect the pipe to Motor Prompt：


OK to Start





EMPTY BOX


Finished：35%


Emptying Old Box Wait…





Prompt： OKstop ESC Exit





EMPTY BOX


Finished：100


% Finished


Prompt： OK to return








SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment





New balance


CB Step1


Set weight of reference 00.00KG


Prompt：


Press↑↓change Value OKto next





New balance


CB Step1


Set weight of reference 05.00KG


Prompt：


Press↑↓change Value OKto next





New balance


CB Step2


Put refer on New Box， Whole weight：0065 Prompt：


After value constant, OK to next





New balance


CB Step2


Put refer on New Box， Whole weight：5065 Prompt：


After value constant, OK to next





New balance


CB Step3 Remove refer！


Whole weight：0065 Prompt：


After value constant， OK to next





New balance


CB Step4





Prompt：


Press OK store and Exit， Press ESC Exit








SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment





SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment





SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment








Contrast Change Contrast：050


Prompt： Press↑↓to set





Contrast Change Contrast：060





Prompt： Press↑↓to set








SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment





 


 


 


 


 


 


 


 


 





Language select 1,Simplified Chinese 2,English








SYSTEM SET


1,New balance CB 2,Oldbalane CB 3,Contrast Change 4,language Select 5,About Equipment





About Equipment





1,Hardware：VER1.0 2,Software：VER1.0 3,Date：2016Y-10M-


01D








